|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type1 | type2 | type3 | code | custom | electrode gap | gasket/seal | Interval | key dimensions | thread length | thread | recommended tightening torque |
| A-line 2 | 2 | LR15YCY | 0023 |  | 0,75 | P | max. 45.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| A-line 3 | 3 | NR15YCY | 0031 |  | 0,7 | P | max. 45.000 km | 21 mm | 12,7 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| A-line 4 | 4 | L15YCY | 0022 |  | 0,75 | P | max. 45.000 km | 21 mm | 12,7 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| A-line 5 | 5 | G15YCY | 0028 |  | 0,75 | K | max. 45.000 km | 16 mm | 17,5 mm | M 14x1,25 | 10-20 Nm |
| A-line 6 | 6 | LR17YCY | 0020 |  | 0,75 | P | max. 45.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| A-line 7 | 7 | GR15YCY | 0029 |  | 0,75 | K | max. 45.000 km | 16 mm | 17,5 mm | M 14x1,25 | 10-20 Nm |
| A-line 8 | 8 | L17YCY | 0019 |  | 0,75 | P | max. 45.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| A-line 9 | 9 | LR17YCY | 0033 |  | 0,75 | P | max. 45.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| A-line 10 | 10 | LR15YCY-1 | 0024 |  | 1,1 | P | max. 45.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| A-line 11 | 11 | DR15YCY-1 | 0027 |  | 1,1 | P | max. 45.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| A-line 12 | 12 | DR15YCY | 0026 |  | 0,75 | P | max. 45.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| A-line 13 | 13 | LR15YCY-1 | 0034 |  | 1,1 | P | max. 45.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| A-line 14 | 14 | DR15YCY-1 | 0035 |  | 1,1 | P | max. 45.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| A-line 15 | 15 | LR17YCY | 0036 |  | 0,75 | P | max. 45.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| A-line 16 | 16 | D17YCY | 0018 |  | 0,75 | P | max. 45.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| A-line 17 | 17 | D15YCY | 0025 |  | 0,75 | P | max. 45.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| A-line 18 | 18 | N15YCY | 0030 |  | 0,7 | P | max. 45.000 km | 21 mm | 12,7 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| A-line 19 | 19 | LR14YCY | 0032 |  | 0,75 | P | max. 45.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| A-line 28 | 28 | DR15YCY | 0037 |  | 0,75 | P | max. 45.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| A-line 32 | 32 | DR17YCY | 0016 |  | 0,75 | P | max. 45.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| A-line 33 | 33 | DR14YCY | 0014 |  | 0,75 | P | max. 45.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| A-line 34 | 34 | DR14YCY-1 | 0015 |  | 1,1 | P | max. 45.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| A-line 36 | 36 | DR17YCY-1 | 0017 |  | 1,1 | P | max. 45.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |
| A-line 38 | 38 | LR17YCY-1 | 0021 |  | 1,1 | P | max. 45.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |